/home/max/Sync/workspace/gschem/binary-watch4-gut-with-hole.pcb

1. Table of Contents (This Page) Created on Mon Apr 17 19:59:51 2017 2. top 3. bottom 4. outline 5. plated-drill 6. unplated-drill 7. componentmask 8. soldermask 9. topsilk 10. bottomsilk 11. topassembly 12. bottomassembly 13. fab

/home/max/Sync/workspace/gschem/binary-watch4-gut-with-hole.pcb top, scale = 1:1.000

/home/max/Sync/workspace/gschem/binary-watch4-gut-with-hole.pcb bottom (mirrored), scale = 1:1.000

/home/max/Sync/workspace/gschem/binary-watch4-gut-with-hole.pcb outline, scale = 1:1.000

/home/max/Sync/workspace/gschem/binary-watch4-gut-with-hole.pcb plated-drill, scale = 1:1.000

/home/max/Sync/workspace/gschem/binary-watch4-gut-with-hole.pcb unplated-drill, scale = 1:1.000

/home/max/Sync/workspace/gschem/binary-watch4-gut-with-hole.pcb bottommask (mirrored), scale = 1:1.000

/home/max/Sync/workspace/gschem/binary-watch4-gut-with-hole.pcb topsilk, scale = 1:1.000

/home/max/Sync/workspace/gschem/binary-watch4-gut-with-hole.pcb bottomsilk (mirrored), scale = 1:1.000

/home/max/Sync/workspace/gschem/binary-watch4-gut-with-hole.pcb topassembly, scale = 1:1.000

/home/max/Sync/workspace/gschem/binary-watch4-gut-with-hole.pcb bottomassembly (mirrored), scale = 1:1.000